Buschmechanik

Zur Alltagserfahrung eines Fernmobilreisenden gehört: Unverhofft kommt oft. Die einen glauben an die Kraft der *Risikoanalyse, andere an eine vorbeugende Heilung durch *Wartung. Berufskraftfahrer in aller Welt beschwören höhere Mächte und zeigen dies durch:

eine Christophorus-Plakette (Hirtenreligionen)

ein Rosenkranz (Christentum)

eine Misbaha (Islam)

eine Mala (Buddhismus)

Unverhofft kommt oft oder: Shit happens

Es ist nicht die Frage, ob etwas kaputt geht, sondern wann. Das, was daheim als unwahrscheinlich verdrängt wird, manifestiert sich unterwegs als »Singularität«:

Murphy's Law:
Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.

Finagles Law:
Es geht im schlimmstmöglichen Augenblick schief.

In the Middle of Nowhere:
Es gibt in der Umgebung weder Werkstatt noch Werkzeuge, weder Spezialisten noch Ersatzteile.

Der Bedarf an * Unobtainium steigt rapide, * Bricolage ist gefragt, * Problemlösung und * Reparatur.

Erste Maßnahmen

Gestärkt durch die Lebensweisheit »Verschüttete Milch kriegt man nicht zurück in die Kanne« heißt es nun Ruhe bewahren. Erst wenn die *Notlage präzise erkannt werden kann, lassen sich *Notlösungen planen. Die häufigsten Fehlerquellen lassen sich schnell prüfen:

Batterie leer?

Tank leer?

Sicherung durchgebrannt?

Bedienungsfehler durch falsche Annahme oder falsche Schlussfolgerung?

Ist dies geprüft und ausgeschlossen, wird ein technischer *Fehler gesucht.

Dummerweise kommt ein Problem selten allein, siehe Finagles Law. Kann sein, dass man mitten auf der Straße festsitzt oder im Dauerregen. Hinzu kommen Durst, Hunger, Druck auf der Blase und vor allem: Wo und wie verbringen wir die Nacht? Neben technische Probleme treten also alltägliche; Angst, Panik und Aufregung machen das nicht besser, sind aber schlechte Ratgeber und können tiefer ins Desaster führen.
Die effektivste Strategie heißt: *Druck rausnehmen:

Wie lässt sich die Situation beruhigen und entspannen?

Was ist am einfachsten/schnellsten zu lösen?

Was ist das dringendste Problem?

Was ist das wichtigste (ursächliche, eigentliche) Problem?

Abwarten, Tee trinken und nachdenken

Falls die Lösung nicht auf der Hand liegt, kann es helfen:

Eine Nacht drüber schlafen, damit die Technik sich selbst reparieren kann. Das klappt nicht oft, aber manchmal, wenn etwa Luftfeuchte oder Temperaturen ursächlich beteiligt sind.

Abwarten ist auch gut, weil vielleicht jemand vorbei kommt, der weiß, wie man das Problem lösen könnte oder jemanden kennt, der einen kennt (Lkw-Fahrer oder Minibusfahrer; letztere haben aber meist keine Zeit).

Nie jemanden ranlassen, der sich wichtig machen will; *Selbstüberschätzung kann überzeugend wirken. Schlimmer als Schwätzer sind *Pfuscher mit *Birmingham screwdriver oder *Maslows Hammer.

Untersuchen und Messen, Reinigen und Schmieren

Der Dreischritt von Problem-Ursache-Lösung kann weiter differenziert werden:

Welche Symptome sind wahrnehmbar? Geräusche, Wärme, Vibration, Klappern usw., siehe *NVH

Seit wann bzw. in welchen Situationen treten sie auf?

Die häufigsten Pannen zu kennen, kann helfen.

Was könnte Auslöser gewesen sein, was das zugrundeliegende Problem?

Ursache?

Mögliche Lösungen?

Aktionismus kann schaden, wenn Lösungsmaßnahmen auf falschen Annahmen oder oberflächlichem Anschein beruhen. Jedes Problem hat eine Ursache. Aber diese hat meist wieder eine Ursache und so weiter. Letztlich muss die Problemkette erkannt und gelöst werden, auch wenn es fürs erste vielleicht genügt, den nächsten Ort zu erreichen:

Problemstelle beleuchten, Wichtiges fotografieren

Drei mal messen, denn die meisten *Messfehler sind Denkfehler oder beruhen auf falschen Annahmen

Reinigen: säubern, *Flugrost entfernen, entfetten, schmieren (Schmierfette).

Reversibel demontieren: nur das, was man auch wieder montieren kann

Schonend arbeiten: passendes *Werkzeug benutzen.

Zerstörungsfrei arbeiten: an Linksgewinde denken und an imperial measure.

Verlustfrei arbeiten: Kleinteile (Schrauben, Dichtungen) separat sichern (Magnetschale).

Wenn sich etwas bewegt, das fest sein sollte, nimm Duct Tape.

Wenn sich etwas nicht bewegt, das beweglich sein sollte, nimm WD40.

In Reichweite eines Ortes:

In vielen Ländern bieten Schweißer und andere Fitter ihre Dienste entlang der Ausfallstraßen an.

Werkstätten, in denen die einheimischen Trucks, Busse und Minibusse repariert werden, haben Erfahrung mit Lkw-Technik, typischen Problemen und alten Kisten. Hier weiß man, wo gebrauchte Ersatzteile zu beschaffen sind und wie improvisiert werden kann. Und hier darf jeder beim Reparieren dabei sein.

Markenvertretungen verkaufen Neufahrzeuge; deren Werkstätten sind auf die Instandhaltung neuer Fahrzeuge spezialisiert (Ausnahmen bestätigen die Regel). Es werden nur neue Original-Ersatzteile verbaut, sonst eben keine *Reparatur. Kunden sind in der Werkstatt unerwünscht. Freitags und vor Feierabend verschieben sich die Prioritäten beim Angehen von Problemen.

Hilfsmittel, Werkzeuge und Ersatzteile

Alles, was auslaufen kann und auf der Wartungsliste steht, also eine Kiste *Schmierstoffe, *-fette
♦ *Motor- & Getriebeöle, Kühler- & Hydraulikflüssigkeit (Bremse, Kupplung, Lenkung), Abschmierfett
♦ Treibstoff-, Luft-, Ölfilter und zugehörige Dichtungen

Alles, was schon mal kaputt war, geht auch wieder kaputt:
♦ Glühbirnen, Sicherungen, Kühlerschlauch, Keilriemen, Lagerbuchsen;
♦ fahrzeugtypische Schwachstellen wie die berühmte Starrachse beim Landy sowie
♦ Verschleißteile wie: Gaszug und Kupplungsseil; Schleifkohlen (Lichtmaschine)

Zum Untersuchen und Messen:
♦ Schieblehre, Metermaß, Multimeter, OBD-Auslesegerät, Prüflampe, Taschenlampe, Arbeitsleuchte (12V), Teleskopspiegel, Bleistift, Kreide

Zum Reinigen, Lösen und Glätten:
♦ Waschbenzin, Petroleum oder Kerosin, Rostlöser, Kriechöl
♦ Schmirgelpapier, Feile, Drahtbürste, Polbürste, Zahnbürste

Zum *Frickeln und *Friemeln:
♦ Befestigen: gute Kabelbinder, Draht, (Gelenkbolzen-)Schlauchschellen, Lochband, Panzerband
♦ Kleben: PU-Kleber, Acrylharzkleber, »Knetmetall«, Flüssigdichtung
♦ Dichten: Dichtungspapier (oder Tetrapak), selbstklebendes Silikonband (wasser- &ölbeständig), Teflonband und -faden (gasdicht & hitzebeständig), Seife (Treibstofftank & drucklose Leitungen
♦ Organisieren: Magnetstab (zum Schrauben angeln), Magnetschale (zum Schrauben behalten), Beutel & Schalen

Für Schraubverbindungen:
♦ Schrauben, Schraubenschlüssel mit den üblichen und fahrzeugspezifischen *Schlüsselweiten
♦ *Schraubendreher und Bits mit den am Fahrzeug verbauten *Schraubenantrieben in einer angemessenen *Werkzeugqualität.
♦ Mit Gewindeeinsätzen (z.B. Helicoil) werden ruinierte Gewinde erneuert.
♦ Blindniet(muttern) erfordern eine passende Zange und eignen sich nur für dünnwandige Bleche.

Für die Elektrik:
♦ Mini-Gaslötkolben, Hebelklemmen, Krokodilklemmen, Kabel (2,5/1,5/1 qmm), Steckschuhe, Zangen (Abisolieren, Aderendhülsen, Steckschuhe), Polfett

Fahrzeugbezogene Werkzeugauswahl und -größen für:
♦ alle Verbindungen am Antriebsstrang vom Motor bis zum Rad
♦ das Füllen und Ablassen von Schmierstoffen an Getriebe, Motorwanne, Differentiale, Radlager usw.)
♦ den Ersatz von Riemen und Schläuchen und für die Demontage von allem, was dabei stört.

Werkzeuge, Rohrstücke, Kupplungen und Reparaturhilfen für die Rohrleitungssysteme von:
♦ Hydraulik
♦ Treibstoff
♦ Druckluft
♦ Wasserversorgung
♦ Gasversorgung

Werkzeuge für den *Gewalteinsatz: Hammer, Brecheisen, scharfe Meißel, Messer, Eisen- und Holzsäge, Verlängerung für Schraubenschlüssel, Kuhfuß, Halligan-Tool, Hi-Jack, Seilwinde, Greifzug

Ausgetauschte Teile aufbewahren, weil
♦ das neue *Ersatzteil manchmal falsch ist oder falsch eingebaut wird;
♦ neue Teile auch Kinderkrankheiten haben können, insbesondere chinese rubbish
♦ dies eine typische Schwachstelle sein kann, die wieder kaputt geht.

Zurück in der Zivilisation kann man sich überlegen, ob die improvisierte Lösung durch eine professionelle ersetzt werden muss. Das ist nicht einfach, wenn *Ersatzteile nicht im Land zu erhalten sind: per E-Mail kann *»Der Freundliche« zuhause befragt werden, *Ersatzteilkataloge sind online immerhin zu lesen und der *ADAC vermittelt Spezialisten oder den Transport, in vielen Ländern gelten auch die Leistungen des Schutzbriefes.

Vorbildhafte Buschmechanik

»Hast du Hammer, Zange, Draht, kommst du bis nach Leningrad«
Mit diesem mutmachenden Motto wurde in der DDR unter anderem der Trabant 601 gefahren.

Wegen seiner Kreativität berühmt ist *MacGyver. Seine Lösungen sind schön und eindrucksvoll, jedoch funktionieren manche nur im Film.
Siehe den SPIEGEL-Artikel 10.10.2008 Diese MacGyver-Tricks funktionieren

Der australische MacGyver ist ein Aborigine: Youtube und ersetzt auch schon mal einen Reifen durch ein Brett.

Die TV-Sendung *Mythbusters (2003 bis 2016) untersuchte zahlreiche Mythen auf ihre Stimmigkeit; so etwa, ob man einen tropfenden Kühler mit einem rohen Ei abdichten kann (das klappt!).

Solche Mythen hinterfragt auch:
Andreas Keßler, Patricia Pantel: Lexikon der Auto-Irrtümer. Von Damenstrümpfen, Stotterbremsen und anderen Dingen, die man sich und seinem Wagen ersparen sollte. Ullstein, Berlin 2012, ISBN 978-3-548-37432-1.

Derselbe hat auch einen einschlägigen Ratgeber geschrieben: Andreas Keßler: Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum. Ullstein 2008, 176 Seiten ISBN 978-3548372334.

Pendant * Fachidiot
siehe auch
* DIY
* right to repair
* law of instrument

<html><img src=„https://vg07.met.vgwort.de/na/31fde68a6b7f4530a15e208e1d11730b“ width=„1“ height=„1“ alt=„“> </html>