Defekte

Ein * Fehler beruht auf einer Fehlfunktion, ein Defekt ist durch Zerstörung verursacht.
Als Ursache kommen in Frage:

Kinderkrankheiten, siehe * Badewannenkurve

Überlastung und Überforderung: Metallbruch, Leitungen durchgescheuert

Fehlbedienung: zu hohe Drehzahl, falscher Treibstoff, Bremsen mit der Kupplung, Fading

Standschäden

Alterung, Ermüdung, siehe: * Lebensdauer

Verschleiß und Wartungsfehler: Antriebsriemen, Zünd- und Glühkerzen, Batterie, Filter, Schläuche, Dichtungen

Schwachstellen * Sollbruchstellen

Prophylaktische Maßnahmen sind eingeschränkt möglich:

Sachgerechte Bedienung mit Gefühl für Technik

Wartungspläne senken das Risiko von Defekten und verlängern die * Lebensdauer der Komponenten.

Schwachstellen und Sollbruchstellen führen zu vorhersehbaren Defekten, also Ersatzteile bereit halten.

Der Austausch funktionierender Aggregate senkt das Risiko durch Verschleiß, erhöht jedoch das Risiko durch Kinderkrankheiten.

Der Defekt kann zu * Pannen führen und damit je nach Umgebung * Buschmechanik oder Werkstätten-Reparatur erfordern.

siehe auch *Ersatzteile