Defekte

Ein * Fehler beruht auf einer Fehlfunktion, ein Defekt ist durch Zerstörung verursacht.
Als Ursache kommen in Frage:

Kinderkrankheiten, siehe * Badewannenkurve

Überlastung und Überforderung: Metallbruch, Leitungen durchgescheuert

Fehlbedienung: zu hohe Drehzahl, falscher Treibstoff, Bremsen mit der Kupplung, Fading

Standschäden

Alterung, Ermüdung, siehe: * Lebensdauer

Verschleiß und Wartungsfehler: Antriebsriemen, Zünd- und Glühkerzen, Batterie, Filter, Schläuche, Dichtungen

Schwachstellen * Sollbruchstellen

Prophylaktische Maßnahmen sind eingeschränkt möglich:

Sachgerechte Bedienung mit Gefühl für Technik

Wartungspläne senken das Risiko von Defekten und verlängern die * Lebensdauer der Komponenten.

Schwachstellen und Sollbruchstellen führen zu vorhersehbaren Defekten, also * Ersatzteile bereit halten.

Der Austausch funktionierender Aggregate senkt das Risiko durch Verschleiß, erhöht jedoch das Risiko durch Kinderkrankheiten.

Der Defekt kann zu * Pannen führen und damit je nach Umgebung * Buschmechanik oder Werkstätten-Reparatur erfordern.