Lebensdauer

Dass nichts ewig halten kann, akzeptiert jeder. Dinge, denen man beim Altern zusehen kann (etwa Schleifpapier) werden ohne Zögern ersetzt. Bei den meisten technischen Produkten kündigt sich der Totalausfall allerdings nicht an - Ende, Aus, pötzlich tot. Diese Zeitpunkt akzetiert niemand so einfach - es hat doch bis jetzt ohne Fehler funktioniert.

Die Aufgabe des Ingenieurs ist es, ein Teil so zu konstruieren, dass es den Anforderungen seines Arbeitgebers entspricht. Naturgemäß durchläuft ein Produkt von der Entwicklung bis zur Produktion mehrere *Reifegrade. Welcher Reifegrad als gut genug für die Serienproduktion angesehen wird, wird betriebswirtschaftlich berechnet. Betriebswirtschaftlich soll mit geringstem Aufwand ein Produkt hergestellt werden, dass sich möglichst gut vermarkten lässt und die technischen und rechtlichen Vorgaben erfüllt. Also setzt der Entwickler bestimmte Ziele:

Langzeitqualität: ein Fahrzeug wird für eine bestimmte Laufleistung ausgelegt

Nutzungsdauer: die Lebensdauer der kurzlebigsten Komponente (z.B. Batterie)

Kinderkrankheiten: die Fehlerhäufigkeit in der Garantiezeit

Wartungsintervalle

Eine gewisse Überdimensionierung ist immer nötig. Früher wurden schätzometrische Sicherheitsfaktoren genommen, auf der Basis von Erfahrung plus Gefühl. Diese Faktoren sinken heute, weil sie sich berechnen lassen, auf der Basis von Wissensmanagement, computergestützter Konstruktion, Sensorik und Prüfmethoden.

Die Zielvorgabe orientiert sich am Marktsegment:

Ein Transporter für einen Handwerksbetrieb muss viele Kilometer halten, aber nicht viele Jahre;.

Derselbe Transporter als Basisfahrzeug für ein Wohnmobil soll lange halten, wird aber nur selten gefahren.

Ein Lkw ist vielleicht ausgelegt auf eine Laufleistung von einer Million Kilometer.

Ein Pkw soll 200.000 Kilometer fahren.

Konstruktionsaufgaben optimieren immer widersprüchliche Ziele, etwa: Das Fahrzeug soll haltbar sein Es soll möglichst leicht sein, damit der Verbrauch sinkt Es soll stabil sein, und die insassen schützen. Es soll bei einem Unfall die Aufprallenergie gezielt ableiten und Bauteile verformen. Die schwächste Komponente kann als Sollbruchstelle durchaus sinnvoll sein. Ist das dann eine technisch sinnvolle Überlastsicherung oder als geplante Obsoleszenz ein Kaufimpuls?