Reifegrad

Der Reifegrad eines Produkts nimmt in den Phasen bis zur Serienfertigung zu:

Entwicklung

Prototyp

Nullserie

Job #1 oder Start of Production SOP

Serienfertigung

In der Ramp-up-Phase wird die Produktionsanlage eingefahren und die Stückzahlen nach und nach erhöht

Ab Erreichen der Soll-Stückzahl produziert die Anlage auf der »Kammlinie« konstant weiter

Zum Ende der Produktion (Produktwechsel) wird die Stückzahl nach und nach gesenkt.

siehe auch *Lebensdauer