Tripmaster

Ein Road Book zu erstellen erfordert (zehn)metergenaue Strecken- und Zeitmessungen. Ein Tripmaster ist also minestens ein * Hodometer, dass sich durch Knopfdruck nullen lässt. Der erste mechanische Tripmaster nutzte die Tachowelle, hieß Halda Speedpilot und kam in den 1950er Jahren aus Schweden. In den 1970er Jahren entstanden Tripcomputer, die komplexere und schnellere Auswertungen ermöglichten, etwa Durchschnittsgeschwindigkeiten. Verschiedene Reifengrößen erfordern entsprechende Einstellmöglichkeiten. Satellitennavigation eröffnete neue Möglichkeiten etwa mittels Navi oder Smartphone. Diese sind jedoch von Batterie und Signalempfang abhängig.

siehe auch:
* Orientierung
* Kartographie